**Akzualizace pomocí USB flash Disku （z verze 1.2.X na 1.3.X）**

**Upozornění: během aktualizace nevypínejte napájení rekordéru. Vyčkejte na dokončení aktualizace. Proces aktualizace může trvat až 30 minut**

1、Pro aktualizaci nahrajte do kořenovégho adresáře USB flash disku soubory(podle verze DVR):

appfs\_special\_hi3536;

firmware3536;

N0I\_UI1B\_133.fls;

ubt3536m.

Vypněte rekordér a připojte USB flash disk k rekordéru. Zapněte rekordér.

Během instalace nového systému se postupně objeví na obrazovce následující hlášení:


**Figure 1 -**  Poté bude obrazovka černá cca 5 – 10 minut a objeví se další hlášení **Figure 2** a **Figure 3**. 

Figure 1




Figure 2




Figure 3

2、poté se nahraje systém 1.3.3 (neodpojujte USB flas disk - zařízení se může několikrát restartovat) Postupně se zobrazí další hlášení **Figure 4** a po cca 2 minutách se objeví logo a po další cca 1 minutě se objeví hlášení **Figure 5.** Po dalších cca 2 minutách je aktualizace dokončena – rekordér naběhne do běžného stavu.




Figure 4




Figure 5 Update processing bar

Upozornění: během aktualizace nevypínejte napájení rekordéru. Vyčkejte na dokončení aktualizace. Proces aktualizace může trvat až 30 minut