1. 把 home rootfs两个版本文件拷到tftpd32.exe同一目录下

2、首先打开tftpd32.exe，文件夹中需要包含这些文件：flash_eraseall crcCheck rootfs home update.sh
    
3、把本文档下方“升级命令”中的IP地址192.168.1.28改为tftpd32.exe程序中显示的ip地址

4、通过telnet登陆摄像机
在XP系统：点击开始菜单-运行-输入telnet 192.168.1.128(摄像机IP地址)，输入用户名root 回车，输入密码rockTeco回车（区分大小写）。

在WIN7系统：运行文件夹中的telnet.exe，输入open 192.168.1.128(摄像机IP地址) 回车，在提示下输入用户名root 回车，输入密码rockTeco回车（区分大小写）。

3、登陆摄像机Liunx系统后，把下面的命令复制粘贴到telnet上！注意把第一句命令TFTP_SERVER参数中的IP地址192.168.1.28修改成tftpd32.exe工具中显示的IP地址。


===================升级命令======================

TFTP_SERVER=192.168.1.28

mkdir /mtmp
mount -t ramfs none /mtmp -o maxsize=16000

cd /mtmp

tftp -g -r flash_eraseall $TFTP_SERVER

chmod 777  flash_eraseall

tftp -g -r crcCheck $TFTP_SERVER

chmod 777  crcCheck

tftp -g -r rootfs $TFTP_SERVER

tftp -g -r home $TFTP_SERVER

tftp -g -r update.sh $TFTP_SERVER

chmod 777  update.sh

./update.sh



===================升级命令========================
看到提示： Update rootfs ok! reboot camera!
表示摄像机升级完成，等待摄像机重启后进入摄像机检查是否升级完成。

